**Especificaciones técnicas Obleas Autos Clásicos (Nuevo Modelo**)

**DISEÑO / DESCRIPCIÓN**

La Oblea será emitida, sobre un soporte de 85mm de ancho por 45mm de alto, aproximadamente, en papel Opp.

Transparente.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Papel**: Opp. Transparente de 85 mm por 45 mm.

**Impresión**: Offset, frente a 5 tintas (Cian, magenta, negro, invisible viro amarillo y blanco cubriente S.N.A.) La

impresión de los fondos deberá ser controlada por Área de pericias Caligráficas cada vez que se modifiquen las

chapas o películas impresoras.

**SEGURIDAD DOCUMENTAL**

La impresión con tinta invisible de esta oblea estará compuesta por el logo DNRPA**,** ubicado en la parte central de

la misma. También sobre los recuadros que contendrán el código QR (donde se leerá la numeración y la

abreviatura ACL) y la numeración habrá impresión con tinta invisible, serán 14 líneas de microletra con la sigla

DNRPA que medirán en total 57x12mm aprox. Esta última impresión surge para reforzar la seguridad de este

espacio que sería posteriormente impreso por sistema INKJET.

Dichas impresiones sólo resultarán visibles bajo la luz UV filtrada y con carga de tinta suficiente para permitir su

observación bajo la luz ultravioleta de un solo tubo.

**Numeración:** La numeración de control y código QR serán impresos por sistema INKJET, con Tinta de color

NEGRO Prime x black. El formato del código QR será de 8x8mm y el contenido del mismo será con la fuente

tipográfica Batang en su variable Bold y cuerpo de 8pts. La numeración será con la fuente tipográfica Vrinda en

su variable regular en un cuerpo de 15pts. Por fuera del área de impresión se incluirá al derecho por sistema Inkjet

el número correspondiente a la oblea para facilitar el control.

**Microletra:** Una linea estará impresa con tinta negra en microletra que integrarán la sigla DNRPA en forma

ininterrumpida. Estará ubicada entre el recuadro azul y recuadro blanco y medira 57 mm aprox.

**Medio Corte:** La oblea presenta un medio corte en su soporte.

**TERMINACION**

**Se enfaja y etiqueta de a 100 unidades.**

**Especificaciones técnicas de los Certificados de Automotores Clásicos**

**Certificado de Automotor Clásico**

****







